**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет:** „Изготвяне на проектна документация за LED осветление, демонтаж на съществуващи осветителни тела 4х18W за растерен окачен таван и монтаж на нови LED осветителни панели за растерен окачен таван“. Осветителните тела са разположение в офис помещения с обща площ 4000 м2
2. **Същност:**

2.1.Проектът следва да бъде изготвен от лица с проектантска правоспособност. Проектът следва да гарантира осветеност на работни места, отговаряща на нормативната уредба (Наредба № 49 за изкуствено осветление на сгради Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 1976г.) и стандарт БДС EN12464‐1:2021

2.2. Демонтаж на 490 броя съществуващи осветителни тела 4\*18W за растерен окачен таван

2.3. Монтаж на около 390 броя LED осветителни панели за растерен окачен таван 4000К

* 1. Доставка и монтаж на около 100 бр, пана за растерен окачен таван
  2. Допълнително окабеляване около 300 м