|  |  |
| --- | --- |
| logo121   |  | | --- | | **АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ** | |
| **1000 София, ул. "Леге" 4** |
| **e-mail: aop@aop.bg** |
| интернет адрес: http://www.aop.bg |
|  |
| **ОБЯВА** |
| **за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП** |
|  |
| **Номер на обявата:** [44182/SP-2291] |
|  |
|  |
| **Възложител:** [Софийска вода АД] |
| **Поделение** *(когато е приложимо):* [……] |
| **Партида в регистъра на обществените поръчки:** [00435] |
| **Адрес:** [град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А] |
| **Лице за контакт** *(може и повече от едно лица):* [Сергей Поборников] |
| **Телефон:** [02 8122456] |
| **E-mail:** [spobornikov@sofiyskavoda.bg] |
| **Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:** [] Да [х] Не |
| **Допълнителна информация може да бъде получена от:** |
| [х] Горепосоченото/ите място/места за контакт |
| [] Друг адрес: *(моля, посочете друг адрес)* |
| **Приемане на документи и оферти по електронен път:** [] Да [х] Не |
|  |
| **Обект на поръчката:** |
| [х] Строителство |
| [] Доставки |
| [] Услуги |
| **Предмет на поръчката:** [**„Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово ”**] |
|  |
| * + - 1. **Кратко описание:** [**„**Подмяната обхваща: ремонт на силови инсталации, осветителни инсталации, подмяна на главни и разпределителни табла, подмяна на кабели и захранващи линии, изграждане на нови инсталации, съгласно БДС стандарт за три и пет проводни линии, подмяна на осветителни тела, изграждане на осветителни инсталации, изграждане на районно осветление, изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, изготвяне на техническа документация /проект/, лабораторни измервания от независима лаборатория.       2. Видовете работи, предмет на договора са описани подробно в Ценовата таблица от Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие.**”**] |
|  |
| **Място на извършване:** [По инструкция на Възложителя на обектите на Софийска вода АД, на територията на Концесионната област] |
|  |
| **Обща прогнозна стойност на поръчката** *(в лв., без ДДС):* [114523, от които 20% за увеличаване на стойността  Всеки един от посочените обекти, предмет на договора има максимална прогнозна стойност, както следва:  ВК Симеоново - 23 262 лв. без ДДС  Пети кантон - 8 000 лв. без ДДС  Водохващане Бели Искър - 20 000 лв. без ДДС  ХС Симеоново - 6 000 лв. без ДДС  СПСОВ Кубратово - 38 174 лв. без ДДС] |
|  |
| **Обособени позиции** *(когато е приложимо)***:** [] Да [х] Не |
|  |
| **Номер на обособената позиция:** [ ] |
|  |
| **Наименование:** [……] |
|  |
| **Прогнозна стойност** *(в лв., без ДДС)***:** [ ] |
| *Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.* |
|  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците** *(когато е приложимо): допълнителна информация - в преписката на процедурата, на профила на купувача,* |
| **в т.ч.:** |
| **Изисквания за личното състояние:**  За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в:   * чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП * чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП * чл. 101, ал.11 от ЗОП * чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. |
|  |
| **Правоспособност за упражняване на професионална дейност:**   * 1. Участникът трябва да притежава правоспособен електротехнически персонал за работа с електросъоръжения до 1000 V. Участникът трябва към момента на сключване на договора да представи валидни удостоверения за придобита четвърта квалификационна група по електробезопасност на персонала, който ще бъде ангажиран в изпълнението на настоящата поръчка. |
|  |
| **Икономическо и финансово състояние:** [не] |
|  |
| **Технически и професионални способности:** [   * 1. Всеки Участник да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години, считано до датата на подаване на офертите. Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по изграждане и ремонт на електро инсталации (осветителни, силови, ел. табла и др.). Участникът представя списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършените дейности..   2. Всеки Участник трябва към момента на сключване на договора да притежава и да представи валидна застраховка професионална отговорност на лицето (лицата), с покритие, съответстващо на обема и характера на предмета на настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по договора. |
|  |
|  |
| **Информация относно запазени поръчки** *(когато е приложимо):* |
| [] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с |
| увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с |
| увреждания или на хора в неравностойно положение |
|  |
| [] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на |
| защитени работни места |
|  |
| **Критерий за възлагане:** |
| [] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: |
| [] Цена и качествени показатели |
| [] Разходи и качествени показатели |
| [] Ниво на разходите |
| [х] Най-ниска цена |
|  |
| **Показатели за оценка:** *(моля, повторете, колкото пъти е необходимо)*  Методиказа оценка: Методика за оценка: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо“, която е сума от всички единични цени в колона „Ед. цена, в лева, без ДДС“.  Участникът с най-нисък общ сбор получава 100 точки.  Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 100 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.  Участникът, получил най-висока оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора. |
| **Име: [……] Тежест: [ ]** |
|  |
|  |
| **Срок за получаване на офертите:** |
| Дата: *(дд/мм/гггг)* [13.10.2017 г.] Час: (чч:мм) [16:30] |
|  |
| **Срок на валидност на офертите:** |
| 150 календарни дни считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. |
|  |
| **Дата и час на отваряне на офертите:** |
| Дата: *(дд/мм/гггг)* [16.10.2017 г.] Час: (чч:мм) [14:30] |
|  |
| **Място на отваряне на офертите:** [сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А] |
|  |
|  |
| **Информация относно средства от Европейския съюз:** |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от |
| европейските фондове и програми: [] Да [х] Не |
| Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Друга информация** *(когато е приложимо):* [……] |
| 1. Изисквания към офертата.  1.1. Участниците трябва да представят оферта съгласно посоченото в настоящата обява.  1.2. Ценовото предложение и декларациите трябва да са подписани на всяка страница от оторизираното за това лице.  1.3. Представените копия на документи в офертата за участие следва да бъдат четливи и заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“.  1.4. Документи от предложението на Участника, които са на чужд език, се прилагат заедно със заверен от Участника превод на български език.  1.5. В представените от участника декларации не следва да се вписват лични данни, като ЕГН, номер на лична карта и др.  1.6. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2015), както и всички разходи и такси, платими от „Софийска вода“ АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.  2. Участници, подизпълнители и ползване на капацитета на трети лица  2.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  2.2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.  2.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие.  2.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  2.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  *Съгласно §2, т.45. от Допълнителни разпоредби на ЗОП, „Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:*  *а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;*  *б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;*  *в) лицата, които съвместно контролират трето лице;*  *г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.*  2.6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.  2.7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.  2.7.1. В случаите по горната точка, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.  2.8. Подизпълнители  2.8.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  2.8.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.  2.8.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по горната точка.  2.8.4. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  2.9. Участниците могат да използват капацитета на трети лица, изискванията за които са следните:  2.9.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  2.9.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  2.9.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  2.9.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  2.9.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходната точка.  2.9.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на горните условия.  2.9.7. В случай, че участникът се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката участникът и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние носят солидарна отговорност.  3. Запечатана непрозрачна опаковка с офертата трябва да съдържа:  3.1. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец) съдържаща:  - потвърждение за съгласие с клаузите на проекта на договор;  - срок на валидност на офертата - в календарни дни, не по-малко от 150 дни от датата на получаване на офертата;  3.2.Представяне на участника по образец.  3.3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец).  3.4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец).  В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и или ресурс на трето лице или участникът е обединение, то декларациите по предходните две точки се представят от всяко от тези лица.  3.5. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (по образец).  3.6. Декларация по чл.3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец).  3.7. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:  - правата и задълженията на участниците в обединението;  - разпределението на отговорността между членовете на обединението;  - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.  3.8. Декларация за участие на подизпълнители (по образец), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители.  3.9. Декларация със списък на изпълнените от участника дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършените дейности.  3.10. Декларация от Участника, че към момента на сключване на договор ще представи валидна застраховка професионална отговорност на лицето (лицата), с покритие, съответстващо на обема и характера на предмета на настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по договора.  3.11. Декларация от Участника, че притежава правоспособен персонал за работа с електросъоръжения до 1000 V.  3.12. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  3.13. Пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са подписани от лицето, представляващо участника).  3.14. Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще подпише:  3.14.1. „Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ (по образец от проекто-договора).  3.14.2. Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във формуляра документи (по образец от проекто-договора).  3.14.3. Споразумение по Околна среда (по образец от проекто-договора).  3.15. Ценово предложение – участникът представя на хартиен и електронен носител (CD, формат Excel или еквивалент), попълнени съобразно изискванията на обявата Ценова таблица. При противоречие в данните от хартиения и електронния носител, с предимство се ползват тези на хартиения носител.  3.16. Декларация на участник, че при подписване на договора ще представи Документи за служителите, които ще работят на обекта с цел издаване на разрешение за допуск до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД“, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС. Документите са, както следва:   Свидетелство за съдимост.   Медицинска справка от Център за психично здраве.   Служебна бележка от НСлС.   Попълнен въпросник (приложение № 6 към чл.44, ал.1 от ППЗДАНС).  3.16. Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника.  4. Начин на плащане: съгласно посоченото в проекто-договора.  5. С избрания изпълнител ще бъде сключен писмен договор, предложен от „Софийска вода” АД за изпълнение на предмета на настоящата обява. Максималната прогнозна стойност е договора 114523 лева без ДДС, с опция за увеличение с 20%. Условията за срока на договора са упоменати в проекто-договора.  6. Сключване и изменение на договор:  6.6. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  6.7. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.  7. Преди подписване на договора класираният на първо място участник и определен за изпълнител представя:  7.6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 67, ал. 6 ЗОП, участникът трябва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  7.7. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.  7.8. Доказване липсата на основания за отстраняване:  7.8.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;  7.8.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, издадено/издадени не по-късно от 1 месец преди датата на сключване на договора.  7.9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  7.10. Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от максималната обща стойност на договора. Условията са упоменати в договора. Гаранцията се представя както следва:  7.10.1. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  7.10.1.1. Парична сума:  7.10.1.1.1. Внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, (тази опция е валидна само за суми до 10 000 лв.).  7.10.1.1.2. Преведена по банков път на сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07 SOMB 9130 1010 3079 02, BIC: SOMB BGSF, като в основанието се посочва номерът на търга.  7.10.1.2. Банкова гаранция: оригинал за съответния предвиден в проекта на договор срок.  7.10.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  7.10.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение:  7.10.2.1. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.  7.10.2.2. При представяне на застраховка или банкова гаранция, същите следва да бъдат неотменими и безусловни.  7.10.2.3. Паричната и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.  7.10.2.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  7.10.2.5. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията следва да обезпечава задълженията на обединението.  7.10.2.6. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.  7.10.2.7. Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, избран за изпълнител, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.  7.10.2.8. Когато участникът, избран за изпълнител на процедурата, е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.  7.10.2.9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.  7.11. Попълнено и подписано Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ (по образец от проекто-договора).  7.12. Споразумение по Околна среда (по образец от проекто-договора).  7.13. Попълнен и подписан Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във формуляра документи (по образец от проекто-договора).  7.14. Документи за служителите, които ще работят на обекта с цел издаване на разрешение за допуск до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД“, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС. Документите са, както следва:   Свидетелство за съдимост.   Медицинска справка от Център за психично здраве.   Служебна бележка от НСлС.   Попълнен въпросник (приложение № 6 към чл.44, ал.1 от ППЗДАНС).  8. Указания за подаване на офертата: офертите се подават на български език в определения по-горе срок, в непрозрачна надписана опаковка в Деловодството на „Софийска вода” АД, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. “Младост” 4, София 1766. Работното време на Деловодството на “Софийска вода” АД е от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден.  Върху опаковката с офертата участникът посочва наименованието на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл, предмет и номер на офертата, и адресира до вниманието на Сергей Поборников - старши специалист отдел „Снабдяване”. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Дата на настоящата обява** |
| Дата: *(дд/мм/гггг)* [ .09.2017] |
|  |
|  |
| **Възложител** *Заличена информация по ЗЗЛД* |
| **Трите имена:** *(Подпис и печат)* [Арно Валто Де Мулиак] |
| **Длъжност:** [Изпълнителен директор] |

**Приложения**

**Ценова Таблица**

Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание на дейностите и материалите** | **Мярка** | **Ед. цена в лева без ДДС** |
| **PVC канали** | | | |
| 1 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 10 мм | м. |  |
| 2 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 20 мм | м. |  |
| 3 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 25x 20 мм | м. |  |
| 4 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 20 мм | м. |  |
| 5 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 40 мм | м. |  |
| 6 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 40 мм | м. |  |
| 7 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 60 мм | м. |  |
| 8 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120x 40 мм | м. |  |
| 9 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140x 70 мм | м. |  |
| 10 | доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0x 14.0 мм, LO-50 | м. |  |
| 11 | Крайна капачка за кабелен канал 20x 20 мм | бр. |  |
| 12 | Крайна капачка за кабелен канал 25x 20 мм | бр. |  |
| 13 | Крайна капачка за кабелен канал 40x 20 мм | бр. |  |
| 14 | Крайна капачка за кабелен канал 40x 40 мм | бр. |  |
| 15 | Крайна капачка за кабелен канал 60x 40 мм | бр. |  |
| 16 | Крайна капачка за кабелен канал 60x 60 мм | бр. |  |
| 17 | Крайна капачка за кабелен канал 120x 40 мм | бр. |  |
| 18 | Крайна капачка за кабелен канал 140x 70 мм | бр. |  |
| 19 | Тройник за кабелен канал 20x 20 мм | бр. |  |
| 20 | Тройник за кабелен канал 25x 20 мм | бр. |  |
| 21 | Тройник за кабелен канал 40x 20 мм | бр. |  |
| 22 | Тройник за кабелен канал 60x 40 мм | бр. |  |
| 23 | Тройник за кабелен канал 140x 70 мм | бр. |  |
| 24 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20x 20 мм | бр. |  |
| 25 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25x 20 мм | бр. |  |
| 26 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 20 мм | бр. |  |
| 27 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 40 мм | бр. |  |
| 28 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр. |  |
| 29 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 60 мм | бр. |  |
| 30 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр. |  |
| 31 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120x 40 мм | бр. |  |
| 32 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140x 70 мм | бр. |  |
| **PVC канали за вграждане на контакти и ключове и метални скари** | | | |
| 33 | Пластмасов канал за вграждане на контакти | м. |  |
| 34 | Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр. |  |
| 35 | Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр. |  |
| 36 | Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен | бр. |  |
| 37 | Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, двоен | бр. |  |
| 38 | Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал | бр. |  |
| 39 | Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за каблен канал | бр. |  |
| 40 | Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал | бр. |  |
| 41 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, комплект с капак | м |  |
| 42 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, комплект с капак | м |  |
| 43 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, комплект с капак | м |  |
| 44 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 | бр. |  |
| 45 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 | бр. |  |
| **Подготовка на стени и др. монтажни работи** | | | |
| 47 | Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка | м. |  |
| 48 | Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка | м. |  |
| 49 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм | м. |  |
| 50 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм | м. |  |
| 51 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм | м. |  |
| 52 | Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола | бр. |  |
| 53 | Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола | бр. |  |
| 54 | Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж | бр. |  |
| 55 | Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж | бр. |  |
| 56 | Ел. връзки в разклонителна кутия | бр. |  |
| 57 | Къртене на отвор за ел. табло в бетон | бр. |  |
| 58 | Къртене на отвор за ел. табло в тухла | бр. |  |
| 59 | Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти | бр. |  |
| 60 | Почистване и изхвърляне на битови отпадъци | м³ |  |
| **Апартаментни табла и автоматични прекъсвачи** | | | |
| 61 | Табло 600х 400х 200 мм с монтажна плоча | бр. |  |
| 62 | Табло 400х 300х 200 мм с монтажна плоча | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) | бр. |  |
| 64 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) | бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) | бр. |  |
| 66 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-6A | бр. |  |
| 67 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-10A | бр. |  |
| 68 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-16A | бр. |  |
| 69 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-25A | бр. |  |
| 70 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-32A | бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-40A | бр. |  |
| 72 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-63A | бр. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-6A | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-10A | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-16A | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-25A | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A | бр. |  |
| 78 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-40A | бр. |  |
| 79 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A | бр. |  |
| 80 | Свързване на монофазен предпазител в табло | бр. |  |
| 81 | Свързване на трифазен предпазител в табло | бр. |  |
| 82 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-6А | бр. |  |
| 83 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-10А | бр. |  |
| 84 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-16А | бр. |  |
| 85 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-25А | бр. |  |
| 86 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-40А | бр. |  |
| 87 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-63А | бр. |  |
| 88 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-6А | бр. |  |
| 89 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-10А | бр. |  |
| 90 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-16А | бр. |  |
| 91 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-25А | бр. |  |
| 92 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-40А | бр. |  |
| 93 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-63А | бр. |  |
| 94 | Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло | бр. |  |
| 95 | Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло | бр. |  |
| 96 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P | бр. |  |
| 97 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N | бр. |  |
| 98 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P | бр. |  |
| 99 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N | бр. |  |
| 100 | Свързване на катоден отводител в табло | бр. |  |
| **Контакти и ключове** | | | |
| 101 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация | бр. |  |
| 102 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация | бр. |  |
| 103 | Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация | бр. |  |
| 104 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж | бр. |  |
| 105 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж | бр. |  |
| 106 | Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж | бр. |  |
| 107 | Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж | бр. |  |
| 108 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж | бр. |  |
| 109 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж | бр. |  |
| 110 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж | бр. |  |
| 111 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж | бр. |  |
| 112 | Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 113 | Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 114 | Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 115 | Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| **Кабели** | | | |
| 116 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м. |  |
| 117 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м. |  |
| 118 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 мм2 | м. |  |
| 119 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х4 мм2 | м. |  |
| 120 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 мм2 | м. |  |
| 121 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х6 мм2 | м. |  |
| 122 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 мм2 | м. |  |
| 123 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 4 мм2 | м. |  |
| 124 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 6 мм2 | м. |  |
| 125 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 10 мм2 | м. |  |
| 126 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 16 мм2 | м. |  |
| 127 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 мм2 | м. |  |
| 128 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 мм2 | м. |  |
| 129 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 мм2 | м. |  |
| 130 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 мм2 | м. |  |
| 131 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 мм2 | м. |  |
| 132 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 мм2 | м. |  |
| 133 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2х1 mm2, мостов с медни жила | м. |  |
| 134 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 mm2, с медни жила | м. |  |
| 135 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с медни жила | м. |  |
| 136 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, мостов, медни жила | м. |  |
| 137 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, мостов, медни жила | м. |  |
| 138 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 4 mm2, мостов, три медни жила | м. |  |
| 139 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 2х16мм² | м. |  |
| 140 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 4х16мм² | м. |  |
| 141 | Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от самомносещ тип от 2х6 мм2 до 4х16мм2 | бр. |  |
| 142 | Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 | бр. |  |
| 143 | Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен проводник от въздушна линия НН | бр. |  |
| **Осветителни тела** | | | |
| 144 | Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60W | бр. |  |
| 145 | Свързване на осветително тяло влагозащиено 60W | бр. |  |
| 146 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18W-открит монтаж | бр. |  |
| 147 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18W-открит монтаж | бр. |  |
| 148 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W-открит монтаж | бр. |  |
| 149 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж | бр. |  |
| 150 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36W-открит монтаж | бр. |  |
| 151 | Доставка на лампа луминесцентна 14W | бр. |  |
| 152 | Доставка на лампа луминесцентна 18W | бр. |  |
| 153 | Доставка на лампа луминесцентна 36W | бр. |  |
| 154 | Свързване на луминисцентно осветително тяло | бр. |  |
| 155 | Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр. |  |
| 156 | Доставка и монтаж на осветително тялo, подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр. |  |
| 157 | Свързване на осветително тяло макс 2х60W | бр. |  |
| 158 | Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) lm, 10W, цв. Температура 4000К, | бр. |  |
| 159 | Доставка и монтаж на светодиодна луна ( 200-800) lm, 5W, цв. Температура 4000К, | бр. |  |
| 160 | Свързване на светодиодни луни | бр. |  |
| 161 | Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP - 54, за бани | бр. |  |
| 162 | Свързване на плафониери | бр. |  |
| 163 | Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки | бр. |  |
| 164 | Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W | бр. |  |
| 165 | Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm , | бр. |  |
| 166 | Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm | бр. |  |
| 167 | Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 70W | бр. |  |
| 168 | Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична система чист алуминий | бр. |  |
| 169 | Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, разсейвател стъкло темперирано, оптична система чист алуминий, МХЛ 70W, 2700К | бр. |  |
| 170 | Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W . Работна височина до 3м. | бр. |  |
| 171 | Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W. | бр. |  |
| 172 | Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с плътни стени и капак. | бр. |  |
| 173 | Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 150W, НЛВН. Работна височина до 10м | бр. |  |
| 174 | Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ex II 3GD, Ex nA tD A II T3 T 166°C, FTZU  06 ATEX 0058, 250V, 50Hz, 1x400W/HIT, IP65, ta 40°C | бр. |  |
| 175 | Свързване на прожектор, взривозащитен | бр. |  |
| 176 | Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, тип прожектор, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр. |  |
| 177 | Свързване на индукционна разрядна лампа | бр. |  |
| 178 | Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр. |  |
| 179 | Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W | бр. |  |
| 180 | Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz, 5000K | бр. |  |
| 181 | Свързване на индукционна разрядна лампа 250W | бр. |  |
| 182 | Доставка и монтаж на рогатка за стена | бр. |  |
| 183 | Доставка и монтаж на рогатка за стълб | бр. |  |
| 184 | Доставка на стълб за осветление, 4метра | бр. |  |
| 185 | Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтав на стълб и обратно насипване | бр. |  |
| 186 | Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит монтаж. Напрежение: 220-240V. Обхват: 360 градуса | бр. |  |
| 187 | Фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент | бр. |  |
| 188 | Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W | бр. |  |
| 189 | Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W | бр. |  |
| 190 | Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер | бр. |  |
| 191 | Свързване на парков осветител | бр. |  |
| 192 | Свързване на уличен осветител | бр. |  |
| 193 | Свързване на прожектор | бр. |  |
| 194 | Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект с лампа и батерия | бр. |  |
| 195 | Свързване на аварийно осветително тяло | бр. |  |
| 196 | Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр. |  |
| 197 | Електрически проби на осветителни тела. | бр. |  |
| **Релета, контактори, бутони, ключове, индикаторни лампи** | | | |
| 198 | Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, DIN монтаж | бр. |  |
| 199 | Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен | бр. |  |
| 200 | Доставка и монтаж на реле за време - стълбищен автомат, DIN монтаж | бр. |  |
| 201 | Свързване на реле за време - стълбищен автомат | бр. |  |
| 202 | Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A, DIN монтаж | бр. |  |
| 203 | Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A | бр. |  |
| 204 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 10 A | бр. |  |
| 205 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 16 A | бр. |  |
| 206 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 25 A | бр. |  |
| 207 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 40 A | бр. |  |
| 208 | Свързване на контактор в табло | бр. |  |
| 209 | Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 210 | Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 211 | Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 212 | Свързване на индикаторна лампа | бр. |  |
| 213 | Доставка и монтав на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 400V AC | бр. |  |
| 214 | Свързване на аналогов волтметър | бр. |  |
| 215 | Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към волтметър, TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално напрежение 240/380 VAC | бр. |  |
| 216 | Свързване на пакетен превключвател | бр. |  |
| 217 | Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 100/5 А | бр. |  |
| 218 | Свързване на токов трансформатор 100/5 А | бр. |  |
| 219 | Доставка и монтав на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 100А AC | бр. |  |
| 220 | Свързване на аналогов амперметър | бр. |  |
| **Средства за мълниезащита** | | | |
| 221 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, ΔТ = 30 µs | бр. |  |
| 222 | Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие - мълниеприемен прът 3 метра | бр. |  |
| 223 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) 3м | бр. |  |
| 224 | Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина –шина 40х4 | бр. |  |
| 225 | Доставка и монтаж на клема за връзка - шина / проводник Ф8/унивелсална/ | бр. |  |
| 226 | Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции | бр. |  |
| 227 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за мълниезащита | м |  |
| 228 | Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев мълниеприемен прът, за монтаж на плоска покривна конструкция | бр. |  |
| **Други електроуреди** | | | |
| 229 | Доставка на вентилатор с клапа за баня | бр. |  |
| 230 | Свързване на вентилатор за баня | бр. |  |
| 231 | Свързване на бойлер | бр. |  |
| 232 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. |  |
| 233 | Свързване на печка, абсорбатор | бр. |  |
| 234 | Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V AC. Ампераж: 10А. Управление на температурата: 5-30C. | бр. |  |
| 235 | Доставка и набиване на земен кол | бр. |  |
| 236 | Клема за свръзка на заземителен кол | бр. |  |
| 237 | Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована шина 40/4 mm | бр. |  |
| 238 | Свързване на земен кол към заземителна инсталация | бр. |  |
| 239 | Изготвяне на електро проект(за обект около 60м²) по задание на възложителя | бр. |  |
| 240 | Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V | бр. |  |
| 241 | Свързване на алармен звънец 220V | бр. |  |
| 242 | Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V | бр. |  |
| 243 | Свързване на безжичен звънец | бр. |  |
| 244 | Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр. |  |
| 245 | Свързване на монофазен контролен електромер | бр. |  |
| 246 | Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр. |  |
| 247 | Свързване на трифазен контролен електромер | бр. |  |
| 248 | Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери | бр. |  |
| **Демонтажни работи** | | | |
| 249 | Демонтаж на контакт | бр. |  |
| 250 | Демонтаж на ключ за осветление | бр. |  |
| 251 | Демонтаж на кабелен канал | м |  |
| 252 | Демонтаж на осветително тяло | бр. |  |
| 253 | Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката | м² |  |
| 254 | Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна височина до 3м. | бр. |  |
| 255 | Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до10 м. | бр. |  |
| 256 | Демонтаж на стари клемни кутии. | бр. |  |
| 257 | Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. Работна височина до 10м | бр. |  |
| 258 | Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр. |  |
| 259 | Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери | бр. |  |
| 254 | Демонтаж на табло | бр. |  |
| **Контролни измервания** | | | |
| 255 | Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник | лв./точка |  |
| 256 | Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и мълниезащити | лв./точка |  |
| 257 | Контрол на съпротивление на изолация на кабели | лв./точка |  |
| **Общо:** | | |  |

**ПРОЕКТО-ДОГОВОР**

**Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

Днес………........2017 г. в гр. София, между

**"СОФИЙСКА ВОДА" АД,** peг. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от г-н Арно Валто Де Мулиак в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ;**

И

…………………………………… Седалище и адрес на управление ………………………………………………….. Факс: ………………………………….; Телефон: ……………………………………………….; Електронен адрес: […………………………………..](mailto:kozirog95@mail.bg);рег. В Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………., представлявано от…………………………………………………………качеството му на Управител, **наричано за краткост в този договор Изпълнител;**

Наричани заедно по-долу за краткост **„Страните",** се сключи настоящия договор за следното:

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извърши:

Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово.

1. **Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**
2. Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
3. В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по времето и начина, посочени в настоящия договор и Общите условия на договора за строителство.
4. Договорът се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на подписването му, от която дата договорът влиза в сила.
5. Максималната обща стойност по договора, която няма да бъде надвишавана е в размер на **……………………………..** лева /словом: /
   1. Всеки един от посочените обекти, предмет на договора има максимална прогнозна стойност, както следва:
      1. ВК Симеоново -  ………………. лв. без ДДС
      2. Пети кантон -  ……………………….. лв. без ДДС
      3. Водохващане Бели Искър -  ………….. лв. без ДДС
      4. ХС Симеоново -  …………………….. лв. без ДДС
      5. СПСОВ Кубратово -  …………………… лв. без ДДС
6. Общата стойност включва и непредвидени разходи, които са в размер на 20 % от предложената цена, посочена в ценовата оферта на Изпълнителя, които ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение, и съответните доказателствени документи за извършването им, съгласно посоченото в договора.
7. Срок на доставка/изпълнение – конкретният срок за всеки отделен обект, ще бъде указан във всяко възлагателно писмо, като срокът на изпълнение не може да превишава 35 работни дни, считано от датата на възлагане.
8. Договорът се прекратява при достигане на стойността, посочена в чл.4 или изтичане на срока по чл. 3 - което условие настъпи първо.
9. Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор, в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора (без непредвидените разходи). Гаранцията за изпълнение на договора в размер на …………………… /словом: / гарантира изпълнението на договора от страна на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържането/освобождаването на гаранцията са посочени в Раздел В: Специфични условия на договора/
10. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
    1. Подмяната обхваща: ремонт на силови инсталации, осветителни инсталации, подмяна на главни и разпределителни табла, подмяна на кабели и захранващи линии, изграждане на нови инсталации, съгласно БДС стандарт за три и пет проводни линии, подмяна на осветителни тела, изграждане на осветителни инсталации, изграждане на районно осветление, изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, изготвяне на техническа документация /проект/, лабораторни измервания от независима лаборатория.
    2. Видовете работи, предмет на договора са описани подробно в Ценовата таблица от Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие.
11. В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката той и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.
12. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с тях. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
13. Изпълнителят, доставя електроматериалите посочени в Ценовата таблица, напълно съответстващи на техническите изисквания по БДС, като за доставените електроматериали представя сертификат за качество/декларация за съответствие.
14. Преди възлагане на дейностите, предмет на договора, Възложителят писмено по факс/имейл изисква от Изпълнителя да представи на Възложителя калкулация, изготвена съгласно Ценовата таблица и срок за изпълнение на възложените дейности по обектите, в срок до 5 работни дни. Представената калкулация се съгласува с контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. След одобрение от негова страна, срокът за изпълнение започва да тече, считано от дата на писменото възлагане чрез официална инструкция изпратена до Изпълнителя от Контролиращия служител на на Възложителя.
15. След приключване на възложените дейности за всеки конкретен обект, Изпълнителят предоставя на Възложителя техническа документация.
16. Минимални гаранционни срокове (когато е приложимо); покритие и условия, при които важи гаранцията; откога започват да текат; подробни изисквания за гаранционно обслужване; приложими срокове за гаранционно обслужване; какви са разходите за гаранционно обслужване (вкл. за консумативи, прегледи, профилактика и др.) и условията за поддръжка, които трябва да са изпълнени за да важи гаранционния срок и коя от страните по договора ги поема; съответно при наличие на разходи свързани с гаранционното обслужване, заплащани от възложителя, същите следва да бъдат включени в ценовите таблици:
17. Гаранционните срокове на извършените дейности и вложени материали са както следва:
    1. Гаранционният срок на извършените дейности е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол при приключване на работата.
    2. Гаранционният срок на вложените материали е 12 (дванадесет) месеца считано, от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол.
18. В случай, че в рамките на гаранционния срок се появи повреда на електроинсталации или вложени електроматериали, Изпълнителят се задължава да подмени дефектиралите части с нови за своя сметка. За подменените нови части започва да тече нова месечна гаранция, считано от датата на новата доставка. Това условие е валидно само в случай, че дефектите не са резултат от погрешен избор на продуктите и изделията, неправилен монтаж, лоша експлоатация и поддръжка от страна на възложителя или форсмажорни причини. Гаранционната поддръжка важи за срока на гаранцията и не е обвързана със срока на договора. Изпълнителят отстранява повредата в определен от Контролиращия служител на Възложителя срок.
19. Всички допълнителни разходи в рамките на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на Изпълнителя.
20. Изисквания за извънгаранционно обслужване (когато е приложимо), включително условия, срокове и разходи свързани с тях, като разходите за извънгаранционно обслужване следва да бъдат предвидени в ценовите таблици и условия – не е приложимо;
21. **Раздел Б: ЦЕНИ И ДАННИ**
22. Единичните цени на отделните видове дейности са посочени в Ценовата таблица, която е неразделна част от договора.
23. Всички цени са в български лева, до втория знак след десетичната запетая, и са постоянни за срока на Договора.
24. Единичните цени по договора включват всички договорни задължения на Изпълнителя, включително транспортните разходи до обектите, посочени в раздел А: Техническо задание.
25. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.
26. Приемане на обектите: След извършване на възложени дейности, съгласно изискванията на Договора, Изпълнителят и Възложителят подписват приемо-предавателен протокол.
    1. След приключване на всяко възлагане предмет на договора, Изпълнителят е длъжен да представи протоколи от независима лаборатория за извършени лабораторни проверки по електробезопасност, съгласно нормативните изисквания.
    2. Приемането на обекти на стойност под 20 000 лева без ДДС се извършва с подписан без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол след приключване на възложената работа.
    3. Приемането на обекти на стойност равна или над 20 000 лева без ДДС се извършва след успешно проведени 72 часови проби за въвеждане в експлоатация и подписан без възражения от страна на Възложителя приемо – предавателен протокол.
27. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след подписването без възражения от страна на Възложителя на приемо-предавателен протокол съгласно изискванията на т. 5 подточки 5.1, 5.2 и 5.3 за завършените и подлежащи на заплащане работи.
28. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена на Контролиращия служител на Възложителя по банков път по сметка на Изпълнителя в банка: …………………………………….
29. Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ценова таблица „Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово“**  **Описание на дейностите и материалите** | **Мярка** | **Ед. цена в лева без ДДС** |
| **PVC канали** | | | |
| 1 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 10 мм | м. |  |
| 2 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20x 20 мм | м. |  |
| 3 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 25x 20 мм | м. |  |
| 4 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 20 мм | м. |  |
| 5 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40x 40 мм | м. |  |
| 6 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 40 мм | м. |  |
| 7 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60x 60 мм | м. |  |
| 8 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120x 40 мм | м. |  |
| 9 | доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140x 70 мм | м. |  |
| 10 | доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0x 14.0 мм, LO-50 | м. |  |
| 11 | Крайна капачка за кабелен канал 20x 20 мм | бр. |  |
| 12 | Крайна капачка за кабелен канал 25x 20 мм | бр. |  |
| 13 | Крайна капачка за кабелен канал 40x 20 мм | бр. |  |
| 14 | Крайна капачка за кабелен канал 40x 40 мм | бр. |  |
| 15 | Крайна капачка за кабелен канал 60x 40 мм | бр. |  |
| 16 | Крайна капачка за кабелен канал 60x 60 мм | бр. |  |
| 17 | Крайна капачка за кабелен канал 120x 40 мм | бр. |  |
| 18 | Крайна капачка за кабелен канал 140x 70 мм | бр. |  |
| 19 | Тройник за кабелен канал 20x 20 мм | бр. |  |
| 20 | Тройник за кабелен канал 25x 20 мм | бр. |  |
| 21 | Тройник за кабелен канал 40x 20 мм | бр. |  |
| 22 | Тройник за кабелен канал 60x 40 мм | бр. |  |
| 23 | Тройник за кабелен канал 140x 70 мм | бр. |  |
| 24 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20x 20 мм | бр. |  |
| 25 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25x 20 мм | бр. |  |
| 26 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 20 мм | бр. |  |
| 27 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40x 40 мм | бр. |  |
| 28 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр. |  |
| 29 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 60 мм | бр. |  |
| 30 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм | бр. |  |
| 31 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120x 40 мм | бр. |  |
| 32 | Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140x 70 мм | бр. |  |
| **PVC канали за вграждане на контакти и ключове и метални скари** | | | |
| 33 | Пластмасов канал за вграждане на контакти | м. |  |
| 34 | Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр. |  |
| 35 | Краен елемент-десен, за пластмасов канал за вграждане на контакти | бр. |  |
| 36 | Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен | бр. |  |
| 37 | Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, двоен | бр. |  |
| 38 | Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал | бр. |  |
| 39 | Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за каблен канал | бр. |  |
| 40 | Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал | бр. |  |
| 41 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, комплект с капак | м |  |
| 42 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, комплект с капак | м |  |
| 43 | Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, комплект с капак | м |  |
| 44 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 | бр. |  |
| 45 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 | бр. |  |
| 46 | Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 | бр. |  |
| **Подготовка на стени и др. монтажни работи** | | | |
| 47 | Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка | м. |  |
| 48 | Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка | м. |  |
| 49 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм | м. |  |
| 50 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм | м. |  |
| 51 | доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм | м. |  |
| 52 | Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола | бр. |  |
| 53 | Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола | бр. |  |
| 54 | Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж | бр. |  |
| 55 | Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж | бр. |  |
| 56 | Ел. връзки в разклонителна кутия | бр. |  |
| 57 | Къртене на отвор за ел. табло в бетон | бр. |  |
| 58 | Къртене на отвор за ел. табло в тухла | бр. |  |
| 59 | Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти | бр. |  |
| 60 | Почистване и изхвърляне на битови отпадъци | м³ |  |
| **Апартаментни табла и автоматични прекъсвачи** | | | |
| 61 | Табло 600х 400х 200 мм с монтажна плоча | бр. |  |
| 62 | Табло 400х 300х 200 мм с монтажна плоча | бр. |  |
| 63 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) | бр. |  |
| 64 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) | бр. |  |
| 65 | Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) | бр. |  |
| 66 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-6A | бр. |  |
| 67 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-10A | бр. |  |
| 68 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-16A | бр. |  |
| 69 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-25A | бр. |  |
| 70 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-32A | бр. |  |
| 71 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-40A | бр. |  |
| 72 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1P-63A | бр. |  |
| 73 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-6A | бр. |  |
| 74 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-10A | бр. |  |
| 75 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-16A | бр. |  |
| 76 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-25A | бр. |  |
| 77 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A | бр. |  |
| 78 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-40A | бр. |  |
| 79 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A | бр. |  |
| 80 | Свързване на монофазен предпазител в табло | бр. |  |
| 81 | Свързване на трифазен предпазител в табло | бр. |  |
| 82 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-6А | бр. |  |
| 83 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-10А | бр. |  |
| 84 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-16А | бр. |  |
| 85 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-25А | бр. |  |
| 86 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-40А | бр. |  |
| 87 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р-63А | бр. |  |
| 88 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-6А | бр. |  |
| 89 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-10А | бр. |  |
| 90 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-16А | бр. |  |
| 91 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-25А | бр. |  |
| 92 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-40А | бр. |  |
| 93 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 3Р-63А | бр. |  |
| 94 | Свързване на монофазна дефектнотокова защита в табло | бр. |  |
| 95 | Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло | бр. |  |
| 96 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P | бр. |  |
| 97 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N | бр. |  |
| 98 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P | бр. |  |
| 99 | Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N | бр. |  |
| 100 | Свързване на катоден отводител в табло | бр. |  |
| **Контакти и ключове** | | | |
| 101 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация | бр. |  |
| 102 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация | бр. |  |
| 103 | Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация | бр. |  |
| 104 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, открит монтаж | бр. |  |
| 105 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж | бр. |  |
| 106 | Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж | бр. |  |
| 107 | Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж | бр. |  |
| 108 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж | бр. |  |
| 109 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж | бр. |  |
| 110 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж | бр. |  |
| 111 | Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж | бр. |  |
| 112 | Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 113 | Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 114 | Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| 115 | Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж ) | бр. |  |
| **Кабели** | | | |
| 116 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 | м. |  |
| 117 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м. |  |
| 118 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 мм2 | м. |  |
| 119 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х4 мм2 | м. |  |
| 120 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 мм2 | м. |  |
| 121 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х6 мм2 | м. |  |
| 122 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 мм2 | м. |  |
| 123 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 4 мм2 | м. |  |
| 124 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 6 мм2 | м. |  |
| 125 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 10 мм2 | м. |  |
| 126 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 16 мм2 | м. |  |
| 127 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2,5 мм2 | м. |  |
| 128 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 мм2 | м. |  |
| 129 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 мм2 | м. |  |
| 130 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 мм2 | м. |  |
| 131 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 мм2 | м. |  |
| 132 | Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-25 мм2 | м. |  |
| 133 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2х1 mm2, мостов с медни жила | м. |  |
| 134 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 mm2, с медни жила | м. |  |
| 135 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с медни жила | м. |  |
| 136 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, мостов, медни жила | м. |  |
| 137 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, мостов, медни жила | м. |  |
| 138 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 4 mm2, мостов, три медни жила | м. |  |
| 139 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 2х16мм² | м. |  |
| 140 | Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 4х16мм² | м. |  |
| 141 | Доставка на опъвач за усукани изолирани проводници от самомносещ тип от 2х6 мм2 до 4х16мм2 | бр. |  |
| 142 | Доставка на опъвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 | бр. |  |
| 143 | Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен проводник от въздушна линия НН | бр. |  |
| **Осветителни тела** | | | |
| 144 | Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60W | бр. |  |
| 145 | Свързване на осветително тяло влагозащиено 60W | бр. |  |
| 146 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18W-открит монтаж | бр. |  |
| 147 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18W-открит монтаж | бр. |  |
| 148 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W-открит монтаж | бр. |  |
| 149 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж | бр. |  |
| 150 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36W-открит монтаж | бр. |  |
| 151 | Доставка на лампа луминесцентна 14W | бр. |  |
| 152 | Доставка на лампа луминесцентна 18W | бр. |  |
| 153 | Доставка на лампа луминесцентна 36W | бр. |  |
| 154 | Свързване на луминисцентно осветително тяло | бр. |  |
| 155 | Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр. |  |
| 156 | Доставка и монтаж на осветително тялo, подходящ за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2х60W | бр. |  |
| 157 | Свързване на осветително тяло макс 2х60W | бр. |  |
| 158 | Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) lm, 10W, цв. Температура 4000К, | бр. |  |
| 159 | Доставка и монтаж на светодиодна луна ( 200-800) lm, 5W, цв. Температура 4000К, | бр. |  |
| 160 | Свързване на светодиодни луни | бр. |  |
| 161 | Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP - 54, за бани | бр. |  |
| 162 | Свързване на плафониери | бр. |  |
| 163 | Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки | бр. |  |
| 164 | Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W | бр. |  |
| 165 | Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm , | бр. |  |
| 166 | Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm | бр. |  |
| 167 | Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 70W | бр. |  |
| 168 | Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична система чист алуминий | бр. |  |
| 169 | Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, разсейвател стъкло темперирано, оптична система чист алуминий, МХЛ 70W, 2700К | бр. |  |
| 170 | Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W . Работна височина до 3м. | бр. |  |
| 171 | Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3х36W. | бр. |  |
| 172 | Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с плътни стени и капак. | бр. |  |
| 173 | Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 150W, НЛВН. Работна височина до 10м | бр. |  |
| 174 | Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ex II 3GD, Ex nA tD A II T3 T 166°C, FTZU  06 ATEX 0058, 250V, 50Hz, 1x400W/HIT, IP65, ta 40°C | бр. |  |
| 175 | Свързване на прожектор, взривозащитен | бр. |  |
| 176 | Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, тип прожектор, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр. |  |
| 177 | Свързване на индукционна разрядна лампа | бр. |  |
| 178 | Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz | бр. |  |
| 179 | Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W | бр. |  |
| 180 | Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz, 5000K | бр. |  |
| 181 | Свързване на индукционна разрядна лампа 250W | бр. |  |
| 182 | Доставка и монтаж на рогатка за стена | бр. |  |
| 183 | Доставка и монтаж на рогатка за стълб | бр. |  |
| 184 | Доставка на стълб за осветление, 4метра | бр. |  |
| 185 | Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтав на стълб и обратно насипване | бр. |  |
| 186 | Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит монтаж. Напрежение: 220-240V. Обхват: 360 градуса | бр. |  |
| 187 | Фотоелектрически превключвател, комплект с фотоелемент | бр. |  |
| 188 | Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W | бр. |  |
| 189 | Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W | бр. |  |
| 190 | Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер | бр. |  |
| 191 | Свързване на парков осветител | бр. |  |
| 192 | Свързване на уличен осветител | бр. |  |
| 193 | Свързване на прожектор | бр. |  |
| 194 | Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект с лампа и батерия | бр. |  |
| 195 | Свързване на аварийно осветително тяло | бр. |  |
| 196 | Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр. |  |
| 197 | Електрически проби на осветителни тела. | бр. |  |
| **Релета, контактори, бутони, ключове, индикаторни лампи** | | | |
| 198 | Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, DIN монтаж | бр. |  |
| 199 | Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен | бр. |  |
| 200 | Доставка и монтаж на реле за време - стълбищен автомат, DIN монтаж | бр. |  |
| 201 | Свързване на реле за време - стълбищен автомат | бр. |  |
| 202 | Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A, DIN монтаж | бр. |  |
| 203 | Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A | бр. |  |
| 204 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 10 A | бр. |  |
| 205 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 16 A | бр. |  |
| 206 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 25 A | бр. |  |
| 207 | Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 40 A | бр. |  |
| 208 | Свързване на контактор в табло | бр. |  |
| 209 | Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 210 | Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 211 | Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V AC 20mA. Подходяща за монтаж на панел | бр. |  |
| 212 | Свързване на индикаторна лампа | бр. |  |
| 213 | Доставка и монтав на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 400V AC | бр. |  |
| 214 | Свързване на аналогов волтметър | бр. |  |
| 215 | Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към волтметър, TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално напрежение 240/380 VAC | бр. |  |
| 216 | Свързване на пакетен превключвател | бр. |  |
| 217 | Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 100/5 А | бр. |  |
| 218 | Свързване на токов трансформатор 100/5 А | бр. |  |
| 219 | Доставка и монтав на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 100А AC | бр. |  |
| 220 | Свързване на аналогов амперметър | бр. |  |
| **Средства за мълниезащита** | | | |
| 221 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, ΔТ = 30 µs | бр. |  |
| 222 | Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие - мълниеприемен прът 3 метра | бр. |  |
| 223 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) 3м | бр. |  |
| 224 | Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина –шина 40х4 | бр. |  |
| 225 | Доставка и монтаж на клема за връзка - шина / проводник Ф8/унивелсална/ | бр. |  |
| 226 | Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции | бр. |  |
| 227 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за мълниезащита | м |  |
| 228 | Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев мълниеприемен прът, за монтаж на плоска покривна конструкция | бр. |  |
| **Други електроуреди** | | | |
| 229 | Доставка на вентилатор с клапа за баня | бр. |  |
| 230 | Свързване на вентилатор за баня | бр. |  |
| 231 | Свързване на бойлер | бр. |  |
| 232 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. |  |
| 233 | Свързване на печка, абсорбатор | бр. |  |
| 234 | Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V AC. Ампераж: 10А. Управление на температурата: 5-30C. | бр. |  |
| 235 | Доставка и набиване на земен кол | бр. |  |
| 236 | Клема за свръзка на заземителен кол | бр. |  |
| 237 | Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована шина 40/4 mm | бр. |  |
| 238 | Свързване на земен кол към заземителна инсталация | бр. |  |
| 239 | Изготвяне на електро проект(за обект около 60м²) по задание на възложителя | бр. |  |
| 240 | Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V | бр. |  |
| 241 | Свързване на алармен звънец 220V | бр. |  |
| 242 | Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V | бр. |  |
| 243 | Свързване на безжичен звънец | бр. |  |
| 244 | Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр. |  |
| 245 | Свързване на монофазен контролен електромер | бр. |  |
| 246 | Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с възможност за свързване към Scada, RS-485 интерфейс | бр. |  |
| 247 | Свързване на трифазен контролен електромер | бр. |  |
| 248 | Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери | бр. |  |
| **Демонтажни работи** | | | |
| 249 | Демонтаж на контакт | бр. |  |
| 250 | Демонтаж на ключ за осветление | бр. |  |
| 251 | Демонтаж на кабелен канал | м |  |
| 252 | Демонтаж на осветително тяло | бр. |  |
| 253 | Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката | м² |  |
| 254 | Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна височина до 3м. | бр. |  |
| 255 | Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до10 м. | бр. |  |
| 256 | Демонтаж на стари клемни кутии. | бр. |  |
| 257 | Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. Работна височина до 10м | бр. |  |
| 258 | Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м | бр. |  |
| 259 | Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери | бр. |  |
| 254 | Демонтаж на табло | бр. |  |
| **Контролни измервания** | | | |
| 255 | Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник | лв./точка |  |
| 256 | Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и мълниезащити | лв./точка |  |
| 257 | Контрол на съпротивление на изолация на кабели | лв./точка |  |
| **Общо:** | | |  |

1. **Раздел В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**
2. В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, включително не спази срока за изпълнение, Изпълнителят се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.
3. При некачествена доставка на материали и/или изпълнени дейности, съгласно условията на Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от цената без ДДС, за конкретното възлагане.
4. Ако Изпълнителят забави изпълнението по възложеното с официална инструкция, съгласно уговореното в Договора, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% (три процент) от общата стойност на заданието за всеки ден закъснение след установения в инструкцията срок за изпълнение. Максималният размер на неустойката по тази точка е 30% (тридесет процента) от стойността на договора.
5. Ако Изпълнителят забави изпълнението на възложено с официална инструкция задание с повече от 10 (десет) дни, то ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право:
   1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя и да наложи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на Договора и/или
   2. да възложи несвършените работи и/или да поръча недоставеното оборудване на трета страна, като Изпълнителят не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на последния.
6. В случай, че Изпълнителят се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора и не отстрани допуснатите недостатъци. Задължението на Изпълнителя за отстраняване на недостатъците не отменя срока за изпълнение, съгласно условията на Договора.
7. Когато отклоненията от възложената работа или недостатъците на работата са съществени и не могат да бъдат отстранени от Изпълнителя в уговорения от Възложителя срок, Възложителят може да извърши намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното, да възложи работите на трето лице, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.
8. При пълно неизпълнение, частично и/или лошо изпълнение на възложената от Възложителя работа спрямо уговореното в Договора, с изключение на хипотезата по т.2 от този раздел, освен цитираните по-горе неустойки, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на въпросните частично или лошо изпълнени работи.
9. В случай че Изпълнителят достави стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите посочени в Договора, Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на съответните стоки. Възложителят, без да се ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Изпълнителя да замени тези Стоки в указан от Възложителя срок или да ги закупи от друг, като направените разходи са за сметка на Изпълнителя.
10. В случай че Изпълнителят не спази сроковете за отстраняване на констатирани недостатъци по време на гаранционния срок, съгласно Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от общата стойност на договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 3% (три процента) от общата стойност на договора. При забава с повече от 30 (тридесет) дни ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора като в такъв случай, Възложителят има право да наложи неустойките по т.5 от този раздел.
11. Неустойките по т.9 от този раздел се прилагат и при забавяне на подмяната на дефектна стока в рамките на гаранционното обслужване в предвидените в Договора срокове и съгласно условията на Договора.
12. В случай че Изпълнителят откаже да заплати която и да е санкция, неустойка или глоба, Възложителят има право да приспадне дължимата сума от дължимите плащания по фактури и/или гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя за гарантиране изпълнението на договора.
13. В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.
14. Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.
15. **Санкции, налагани на "Софийска вода" АД**

Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

1. **ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
   1. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на лева, която се равнява на 5% (пет процента) от максималната стойност на договора (без непредвидените разходи). Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
   2. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора и постъпило писмено искане от Изпълнителя или след прекратяване на договора по взаимно съгласие и постъпило писмено искане от Изпълнителя, което прекратително събитие се случи първо.
   3. Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора.
   4. Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция (в случай че е предоставена такава) се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
   5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
   6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
      1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
      2. да бъде за изискания в договора срок.
   7. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето й на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
   8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя;
   9. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите;
   10. В случай че доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
   11. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да доплати стойността на дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
2. В случай че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

**РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

**Съдържание:**

**Член Наименование**

1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ](#изпълнител)
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9. ПУБЛИЧНОСТ
10. НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
11. ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ
12. ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
13. ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ
14. СЛУЖИТЕЛИ НА [ИЗПЪЛНИТЕЛЯ](#изпълнител)
15. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ
16. ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ
17. ТЕСТВАНЕ
18. ГАРАНЦИИ
19. ФОРС МАЖОР
20. ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ
21. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
22. ПРЕКРАТЯВАНЕ
23. РАЗДЕЛНОСТ
24. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

**Общи условия на договора за строителство**

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

1. **ДЕФИНИЦИИ**

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

* 1. **“Възложител”** означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.
  2. “**Контролиращслужител**” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
  3. **“****Инвеститорски контрол”** означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
  4. “**Изпълнител**” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.
  5. **“Отговорно лице”** означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.
  6. “**Договор**” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:
* [Договор](#_ПРОЕКТО-ДОГОВОР);
* Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. [Работен проект](#COVEROVER15K) и [График за изпълнение на работите](#графикзаизпълнение))
* Раздел Б: Цени и данни;
* Раздел В: Специфични условия;
* Раздел Г: Общи условия;
  1. **“Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
  2. “**Цена подоговора**” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
  3. “**Максимална стойност на договора**” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
  4. **“Срок на договора”** означава предвидената продължителност на договора.
  5. **“Официална инструкция”** означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А: Техническо задание.
  6. **“Работи”** означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.
  7. “**Обект**” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
  8. **“Машини и съоръжения”** означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.
  9. “**Работен проект**” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.
  10. “**Графи****к за изпълнение на работите**” е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.
  11. “**Системи за безопасност при работа**” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.
  12. **“Начална дата на изпълнение на работите”** означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.
  13. **“Срок за изпълнение на Работите**” означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.
  14. **“Цялостно прик****лючване на Работите”** означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.
  15. **“Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.
  16. **“Строителен надзор”** означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
  17. **“Запо****ведна книга на строежа”** съгласноПриложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.
  18. **“Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. При изпълнение на условията на настоящия договор, [Възложителят](#възложител) възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за **с**рока на договора срещу заплащане на договорната цена.
   2. Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните
   3. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
   4. Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.
   5. Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.
   6. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.
   7. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.
   8. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.
   9. Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.
   10. Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
   11. Ако [Изпълнителят](#изпълнител) изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, [Възложителят](#възложител) може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на [Изпълнителя](#изпълнител) възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.
   12. Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.
   13. Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.
2. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](#изпълнител)

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.
  2. Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.
  3. През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.
  4. Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
  5. [[Изпълнителят](#изпълнител)](#_Hlk67996901) извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.
  6. Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
  7. [Изпълнителят](#_Hlk67996901) спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
  8. [Изпълнителят](#_Hlk67996901) представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
  9. Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.
  10. Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.
  11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

1. **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА** [**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**](#възложител)

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

* 1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява [Изпълнителя](#изпълнител). [Възложителят](#възложител) може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.
  2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.
  3. Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на [Изпълнителя](#изпълнител) по договора.
  4. Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.
  5. Инвеститорският контрол няма правомощие да:
     1. отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.
     2. поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на [Изпълнителя](#изпълнител).
  6. Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.
  7. В случай, че [Инвеститорският контрол](#инвеститорскиконтрол) констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено [Строителния надзор](#строителеннадзор), след което [Инвеститорският контрол](#инвеститорскиконтрол), [ДНСК](#днск) и [Строителният надзор](#строителеннадзор) имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в [Заповедната книга на строежа](#заповеднакнига).
  8. [Възложителят](#възложител) си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи [Изпълнителя](#изпълнител) с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на [Възложителя](#възложител) спрямо [Изпълнителя](#изпълнител).

1. **НЕУСТОЙКИ** 
   1. Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.
2. **ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
   1. Контактите между [Възложителя](#възложител) и [Изпълнителя](#изпълнител) по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или [Инвеститорския контрол](#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](#изпълнител).
   2. Плащане се извършва по искане на [Изпълнителя](#изпълнител) след приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.
   3. Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа – приети и подписани от [Инвеститорски контрол](#инвеститорскиконтрол) и съответния [Строителен надзор](#строителеннадзор). Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от [Инвеститорския контрол](#инвеститорскиконтрол).
   4. След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, [Инвеститорският контрол](#инвеститорскиконтрол) проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или [Инвеститорския контрол](#инвеститорскиконтрол) и [Изпълнителя](#изпълнител) преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.
   5. След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, [Изпълнителят](#изпълнител) издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.
   6. Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на [Изпълнителя](#изпълнител), представена в отдел “Финансово счетоводство” на [Възложителя](#възложител).
   7. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.
   8. Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.
   9. [Възложителят](#възложител) не предоставя авансови плащания по този договор.
   10. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.
3. **ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ**
   1. Извън права на [Изпълнителя](#изпълнител) или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на [Възложителя](#възложител), освен ако изрично не е уговорено друго.
   2. Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от [Изпълнителя](#изпълнител) или негови служители по време на изпълнението на договора с [Възложителя](#възложител) или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на [Възложителя](#възложител), или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. [Изпълнителят](#изпълнител) следва веднага да съобщи на [Възложителя](#възложител) и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.
   3. [Изпълнителят](#_Hlk67996901) следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на [Възложителя](#възложител), както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.
   4. Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на [Възложителя](#възложител), и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за [Възложителя](#възложител). В случай, че се наложи и бъде поискано от [Възложителя](#възложител), [Изпълнителят](#изпълнител) следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на [Възложителя](#възложител), като възможността на [Възложителя](#възложител) да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.
   5. Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от [Изпълнителя](#изпълнител), негови служители, или подизпълнители за [Възложителя](#възложител) по този договор, се прехвърля върху [Възложителя](#възложител) при получаването от [Изпълнителя](#изпълнител) на плащането по договора и от този момент [Възложителят](#възложител) отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както [Възложителят](#възложител) намери за добре.
   6. Разходи, направени от [Изпълнителя](#изпълнител) и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от [Възложителя](#възложител).
4. **КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**
   1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
   2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
   3. В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя
5. **ПУБЛИЧНОСТ**
   1. Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, [Изпълнителят](#изпълнител) не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на [Възложителя](#възложител) преди предварителното представяне на материала пред [Възложителя](#възложител) и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от [Възложителя](#възложител) важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.
   2. Информация до обществеността. [Изпълнителят](#изпълнител) трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на [Възложителя](#възложител).
6. **НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**

Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на [Възложителя](#възложител) и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на [Възложителя](#възложител), ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

1. **ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ**
   1. Приема се, че [Изпълнителят](#изпълнител) се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на [Изпълнителя](#изпълнител) за осъществяване на работите на този обект.
   2. [Изпълнителят](#изпълнител) няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от [Възложителя](#възложител) или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. [Изпълнителят](#изпълнител) няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.
2. **ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**
   1. Във всеки момент [Възложителят](#възложител) има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.
   2. [Възложителят](#възложител) има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. [Изпълнителят](#изпълнител) осигурява на [Възложителя](#възложител) необходимия за това достъп.
   3. [Изпълнителят](#изпълнител) предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от [Възложителя](#възложител) пътища, маршрути, подстъпи и др.
   4. Освен ако страните не се договорят друго, [Изпълнителят](#изпълнител) отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.
   5. [Изпълнителят](#изпълнител) осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, [Изпълнителят](#изпълнител) може с предварителното съгласие на [Възложителя](#възложител) и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за [Изпълнителя](#изпълнител).
   6. [Възложителят](#възложител) не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. [Изпълнителят](#изпълнител) осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.
   7. [Изпълнителят](#изпълнител) осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, [Изпълнителят](#изпълнител) е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.
   8. [Изпълнителят](#изпълнител) се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на [Възложителя](#възложител) или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай [Изпълнителят](#изпълнител) предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.
   9. При извършване на работите [Изпълнителят](#изпълнител) трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от [Възложителя](#възложител). [Изпълнителят](#изпълнител) трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.
   10. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.
3. **ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ**
   1. В случай, че [Възложителят](#възложител) предоставя Машини и съоръжения на [Изпълнителя](#изпълнител), те остават собственост на [Възложителя](#възложител). [Изпълнителят](#изпълнител) поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. [Изпълнителят](#изпълнител) може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от [Изпълнителя](#изпълнител), се поправят за сметка на [Изпълнителя](#изпълнител).
   2. [Изпълнителят](#изпълнител) отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от [Възложителя](#възложител), от момента на доставка до приемането им обратно от [Възложителя](#възложител). [Изпълнителят](#изпълнител) за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.
4. **СЛУЖИТЕЛИ НА** [**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**](#изпълнител)
   1. Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. [Възложителят](#възложител) може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на [Изпълнителя](#изпълнител) във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за [Изпълнителя](#изпълнител).
   2. [Възложителят](#възложител) има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от [Изпълнителя](#изпълнител) за извършване на работите.
   3. [Възложителят](#възложител) има право да отхвърли участието на даден служител или представител на [Изпълнителя](#изпълнител) при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент [Изпълнителят](#изпълнител) не може да ползва това лице при изпълнението на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на [Възложителя](#възложител). Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.
   4. Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.
   5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.
5. **УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ**
   1. За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.
   2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.
6. **ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ** 
   1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на [Изпълнителя](#изпълнител), която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на [Възложителя](#възложител).
   2. Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на [Възложителя](#възложител) или които се ползват от [Възложителя](#възложител) във връзка с изпълнението на работите.
   3. Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на [Възложителя](#възложител) и се ползват от [Изпълнителя](#изпълнител) или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:
      1. информация за опасностите от ползваните материали;
      2. оценка на риска при ползването им;
      3. описание на контролните мерки, които следва да се вземат;
      4. подробности за необходимо предпазно облекло;
      5. подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;
      6. препоръки за следене на здравето;
      7. препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;
      8. препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.
   4. Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.
   5. Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.
   6. Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:
      1. Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;
      2. Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в нормативните документи;
      3. Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.
   7. Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.
   8. Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.
   9. Информацията, която [Изпълнителят](#изпълнител) предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.
7. **ТЕСТВАНЕ** 
   1. [Възложителят](#възложител) може да поръча на [Изпълнителя](#изпълнител) да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на [Изпълнителя](#изпълнител).
   2. В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на [Изпълнителя](#изпълнител), [Възложителят](#възложител) може да извести [Изпълнителя](#изпълнител) да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. [Изпълнителят](#изпълнител) трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако [Изпълнителят](#изпълнител) не направи тестовете за това време, [Възложителят](#възложител) може да ги извърши за сметка на [Изпълнителя](#изпълнител) и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на [Изпълнителя](#изпълнител).
   3. В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на [Възложителя](#възложител) от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на [Изпълнителя](#изпълнител).
8. **ГАРАНЦИИ** 
   1. [Изпълнителят](#изпълнител) гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
   2. В случай на некачествено изпълнение, за което [Изпълнителят](#изпълнител) е отговорен, [Възложителят](#възложител) трябва да уведоми [Изпълнителя](#изпълнител) писмено. [Изпълнителят](#изпълнител) трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.
   3. Ако [Изпълнителят](#изпълнител) не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, [Възложителят](#възложител) има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или [Възложителят](#възложител) да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.
9. **ФОРС МАЖОР** 
   1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
   2. [Изпълнителят](#изпълнител) или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.
10. **ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ**
    1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:
       1. Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;
       2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

* 1. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.
  2. Застрахователните полици се представят на [Възложителя](#възложител) при поискване.

1. **ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**
   1. [Изпълнителят](#изпълнител), след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на [Възложителя](#възложител).
   2. [Изпълнителят](#изпълнител) носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.
2. **ПРЕКРАТЯВАНЕ**
   1. [Възложителят](#възложител) може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до [Изпълнителя](#изпълнител) при следните обстоятелства:
      1. ако Изпълнителят и/или служителите на [Изпълнителя](#изпълнител) виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.
      2. ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.
   2. Всяка страна има право едностранно да прекрати [Договора](#договор) изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на [Договора](#договор) и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
   3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от [Изпълнителя](#изпълнител).
   4. [Възложителят](#възложител) има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. [Възложителят](#възложител) не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.
   5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
   6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.
   7. При изтичане или прекратяване на договора [Изпълнителят](#изпълнител) се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.
3. **РАЗДЕЛНОСТ**

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в [договора](#договор) се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

1. **ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните и лицата, определени като Контролиращи служители са:

**На Възложителя: „Софийска вода“ АД**

Контролиращ служител: Марио Муташки

**На Изпълнителя:**  ...............................................................................................

Контролиращ служител: …………………, тел. ………………..., е-мейл: …………….

………………………… ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Изпълнител** | **Възложител** |
| **Управител** | **"СОФИЙСКА ВОДА" АД**  **г-н Арно Валто Де Мулиак**  **Изпълнителен директор** |

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА**

**Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да изпълним работите, подробно описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, на цени, които ще бъдат посочени в офертата и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора, включително Раздели А, Б, В, Г и Приложенията.

**С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проекто-договора и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация по настоящата поръчка.**

Тази оферта остава валидна за срок от …………………………….. дни от крайната дата за подаване на оферти.

Подпис: .................................... Дата: ......................................

Име /с печатни букви/: .........................................................................................................................................

в качеството на: .........................................................................................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Фирма:.....................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Телефон: ...................................

Факс: ..........................................

Електронен адрес: .....................................

ЕИК / Булстат: ..............................................

Седалище и адрес на управление: ...................................

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

1.Наименование на фирмата:…………………………………………………………………………….

2.Юридическа форма:………………………………………………………………………………………….

3.Фирмата се представлява от: ………………………………………………………………………….

4.Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………..

5. Телефон:………………………….., Телефакс:………………………., e-mail:…………………….

6. ЕИК /Булстат: …………………………………………………………………………………………...……..

7. IBAN: ……………………………………………………………………………………………………….….…..

8. BIC: ………………………………………………………………………………………………………………..…

9. Обслужваща банка: ………………………………………………………………………………….……

Дата: ………………………….

(Печат, име и подпис)

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

( невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник обществена поръчка с предмет:

**Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

***Забележка:*** *Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник**

**Долуподписаният/ата/ …………………………………………………………………………………...**

**/собствено бащино фамилно име /**

**в качеството си на …………………………………………………………………………………...**

**/посочва се качеството на лицето/**

**в …………………………………………………………………………………...**

**/наименование на участника/**

**Относно: *Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.45. от Допълнителни разпоредби на ЗОП във връзка с § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

**Дата: .............. Декларатор: ...........................**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за участие на подизпълнители**

Долуподписаният/-ната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име, презиме, фамилия/*

ЕГН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от МВР-гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/постоянен адрес/

представляващ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

/ЕТ, Дружество, Фирма/

участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП за ***Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово***

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. При изпълнението на обособена позиция №............... няма да ползвам подизпълнители / ще ползвам подизпълнители, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. ***(невярното се зачертава)***

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител/Наименование  ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  Седалище и адрес на управление | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител | % от общата стойност на поръч ката |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване.

4. Подизпълнителите са запознати с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта.

5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите.

***Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.***

г. Декларатор:

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**По чл.3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

**Долуподписаният/ата/                     …………………………………………………………………………………...**

**/собствено бащино фамилно име /**

**в качеството си на …………………………………………………………………**

***/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр.*/**

**в ………………………………………………………………………………….**

**/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/**

**регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ**

**…………………………………………………………………………………….**

**Относно: Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

  /ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

  /ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. \_\_\_\_\_\_

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

**Забележка:** Точка 3 от декларацията се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

**Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.**

**Дата                                                              ДЕКЛАРАТОР:………………………**

**Гр.                                                                                               /подпис/**

Декларацията се подписва от законния представител на участника.

           Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/ата/

…………………………………………………..……………………………………

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на …………………………………………………………………………………...

*/посочва се качеството на лицето*/

в …………………………………………………………………………………...

/наименование на участника/

**Относно:** **Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

*УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,*

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

**Дата:** ..............................  **Подпис и печат:** ................................

**ИНФОРМАЦИЯ**

за лице за контакт за огледи

Огледите на обекта ще се извършват след предварително уточняване за ден и час с лицето за контакти за осъществяване на оглед: Марио Муташки – тел. ++359884114992.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

##### **ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА**

Долуподписаният ...................................................................................................................., в качеството си на .......................................... на фирма .......................................................................... във връзка с обекта, предмет на покана за оферта с предмет: .....................................................................................................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Посетих обектa и съм запознат с особеностите на обектa - подходи, комуникации, разположение и други условия, при които ще бъде изпълнен предмета на горецитираната процедура
2. Запознах се със строителната документация и няма да предявявам претенции, които да доведат до оскъпяване на строителството.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата: .............. Декларатор (подпис): ...........................

**СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ОФЕРТАТА ДОКУМЕНТИ**

Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на документа** | **ДА/НЕ** |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). В декларацията следва да се посочи срокът на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайната датата за подаване на офертата, съобразно заложения минимум в бланката по образец. |  |
|  | Представяне на Участника /по образец/. |  |
|  | Декларация за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП) /по образец/. |  |
|  | Декларация за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП) /по образец/. |  |
|  | ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /по образец /. |  |
|  | При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в публичната покана и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | Декларация за участие на подпизпълнители /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като декларациите по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. |  |
|  | Декларация /по образец/ по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. |  |
|  | Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да отговаря на техническите изисквания посочени в поканата и договора /по образец/.. |  |
|  | Пълномощно на лицето подписващо документите в офертата (в случай, че документите не са подписани от лицето, представляващо участника) – неприложимо при деклариране на обстоятелствата в Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП. |  |
|  | Декларация за оглед на обекта |  |
|  | Ценово предложение – участникът представя на хартиен и електронен носител (CD, формат Excel или еквивалент), попълнени съобразно изискванията на обявата Ценова таблица. При противоречие в данните от хартиения и електронния носител, с предимство се ползват тези на хартиения носител. |  |
|  | Декларация със списък на изпълнените от участника дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство/а за извършените дейности. |  |
|  | Декларация от Участника, че към момента на сключване на договор ще представи валидна застраховка професионална отговорност на лицето (лицата), с покритие, съответстващо на обема и характера на предмета на настоящата поръчка, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по договора. |  |
|  | Декларация от Участника, че притежава правоспособен персонал за работа с електросъоръжения до 1000 V. |  |
|  | Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. |  |
|  | Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще подпише: „Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)“ (по образец от проекто-договора), Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори, декларацията към него и посочените във формуляра документи (по образец от проекто-договора), Споразумение по Околна среда (по образец от проекто-договора). |  |
|  | Декларация на участник, че при подписване на договора ще представи Документи за служителите, които ще работят на обекта с цел издаване на разрешение за допуск до стратегическите обекти и зони от състава на „Софийска вода” АД“, на основание Постановление №181 от 20.07.2009 г. на МС и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗДАНС и чл.40 т.2 от ППЗДАНС. Документите са, както следва:   Свидетелство за съдимост.   Медицинска справка от Център за психично здраве.   Служебна бележка от НСлС.   Попълнен въпросник (приложение № 6 към чл.44, ал.1 от ППЗДАНС). |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата /по образец/, подписан от участника. |  |
|  | Друго……….. |  |

Подпис на представителя на фирмата:

/............................./

Приложение №1

ИОС 11- Д 1

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № ........................

**за съвместно осигуряване опазването на околната среда,**

**при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД**

На **....................** г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

**Възложителя** – “Софийска вода” АД **и**

**Изпълнителя** – ………………………………………………………………………………………………………………

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение**,** при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на **контролиращи служители:**

(от страна на) **Възложителя** – ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………………………

*(име, длъжност, тел.)*

(от страна на) **Изпълнителя** – ……………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

*(име, длъжност, тел.)*

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на **Изпълнителя** на приложимите законодателни изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на експлоатираните от **възложителя** площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на **всички свои работещи на обекта**, на **фирмите подизпълнители**, на които са възложили работата си и на **всички физически и юридически лица**, които се намират на територията на обекта.

**ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:**

1. **Възложителят** и **Изпълнителят** обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.
2. **Възложителят** предоставя на **Изпълнителят** документираните добри практики и вътрешни правила за извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).
3. Служителите на **Изпълнителя** се запознават с изискванията на **Възложителя** по настоящото Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.
4. При поискване от страна на **Възложителя, Изпълнителя** предоставя документирана информация за компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.
5. **Изпълнителят** допуска на обектите на **Възложителя** само изправни машини и моторни превозни средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.
6. **Изпълнителят** не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;
7. **Изпълнителят** се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.
8. **Изпълнителят** след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

**РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:**

1. **Изпълнителят** не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.
2. **Изпълнителят** разполага с Информационен лист за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.
3. **Изпълнителят** спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.
4. **Изпълнителят** извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по-малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.
5. **Изпълнителят** употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

**РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:**

1. При работа в зелени площи, **Изпълнителят** осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, **Изпълнителят** е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.
2. **Изпълнителят** извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е уведомил **Възложителя** и е получил разрешение за това.

**УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:**

1. **Изпълнителят** не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.
2. **Изпълнителят** не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с неопасни; рециклируеми с нерециклируеми).
3. **Изпълнителят** разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.
4. **Изпълнителят** предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на **Възложителя** документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.
5. **Изпълнителят** спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. **Изпълнителят** уведомява **Възложителя** при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.
6. **Изпълнителят** транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО.
7. **Изпълнителят** спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.
8. **Изпълнителят** събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.
9. **Изпълнителят**, при поискване от **Възложителя,** претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали на бази на **Възложителя**.

**ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:**

1. **Изпълнителят** осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)
2. **Изпълнителят** осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.
3. **Изпълнителят** своевременно предоставя информация на **Възложителят** при възникнала извънредна ситуация.
4. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, **Изпълнителят** предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

**НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:**

1. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на **Възложителя** съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на **Изпълнителя**.
2. При предоставен констативен протокол за нарушение от **Възложителя**, **Изпълнителят** предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.
3. **Изпълнителят** отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.
4. **Възложителят** може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на **Изпълнителя**, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.
5. **Възложителят** може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на **Изпълнителя**, в случай че нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.
6. **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на **400.00лв.**, за всеки отделен случай на неспазване на изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато в Специфичните условия на договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

............................... .................................

Дата: Дата:

**Приложение № 1**

**П-БЗР 4.4.6-1- Д 1**

## Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

|  |  |
| --- | --- |
| Име и адрес на контрактора: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | |  |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: | | Факс No: |
|  | |  |
| **Предмет на договора** | | **Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово** |
|  | |  |
| Бр. служители: | |  |
| **1. ДЕКЛАРИРАМ :** | | |
|  | Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. | |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа | |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. | |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове | |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 | |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . | |
|  | Брой злополуки през последните две години:   1. докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год. 2. докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год. | |
| **Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора**  **По т.1:**   * Kарти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност;   **По т.3:**   * Копие от свидетелство за правоспособност на заварчик на лицата, които ще изпълняват огневи работи; * Копие от свидетелство за квалификационна група по ел. безопасност на ел. персонала, в зависимост от извършваната дейност;   **По т.6:**   * Копия от здравни книжки на лицата, които ще извършват дейност в санитарно охранителна зона;   Контрактор:  Име........................................................................................................................................  Позиция ............................................/ подпис................................../дата .......................... | | |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният ........................................................................................................................................

*/трите имена/*

Представляващ фирма :.............................................................................................................................

Като : .............................................................................................................................................................

**Декларирам:**

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
   * Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
   * Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
   * Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
   * Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
   * Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

Приложение №2

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № .............

**Подмяна на електро инсталации на обекти на Софийска вода АД: ВК Симеоново, Пети кантон, Водохващане Бели Искър, ХС Симеоново и СПСОВ Кубратово**

**За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ**

На **..................**г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя **....................................................................**

**Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:**

**Възложителя** – за дейностите свързани с експлоатацията на **...............................................**

/отдел, станция, звено/

**Изпълнителя** – за дейностите предмет на договор № **..............................................................**

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора ..........................................................................................

на длъжност...................................................................................................................................

От страна на Изпълнителя ..........................................................................................................

на длъжност .................................................................................................................................

**Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.**

**Общи изисквания**

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

**Пропусквателен режим**

1. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
2. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
3. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

**Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ**

1. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
2. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
3. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
4. Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
5. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

**Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства**

1. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
2. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

**Санитарно хигиенни условия**

1. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.
2. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.
3. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

**Организация на работната площадка**

1. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.
2. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.
3. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.
4. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.
5. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

## Трудови злополуки и инциденти

1. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.
2. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

**Временно електрическо захранване**

1. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.
2. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
3. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.
4. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

**Пожарна безопасност**

1. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.
2. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.
3. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
4. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

**Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ : ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**...............................** **.................................**