**Приложение 1 Техническа спецификация**

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**
   1. Предмет на Договора е ремонт на 1 бр. лентова филтър преса **MASS BP 2500**, описани вТаблица «Техническо предложение», в която са посочени дейностите, ремонтите и доставките, които трябва да бъдат изпълнени.
   2. Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на Договора: СПСОВ Кубратово, кв. „Бенковски“, гр. София.
   3. Срокът на изпълнение на Договора започва да тече от датата на подписването му.
   4. Максимален срок за изпълнение на дейностите и осъществяване на доставките на стоките от страна на Изпълнителя, не може да превишава 40 (четиридесет) работни дин, считано от датата на изпращане по факс/имейл на възлагателно писмо от страна на Възложителя.
   5. При извършване на всяка доставка по договора, да представя на Възложителя Декларация за съответствие.
   6. Приемане на доставки/дейности ще се извършва чрез Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения и при съответствие на стоките с изискванията на Договора.
   7. При несъответствие на доставените стоки или извършените дейности с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо-предавателен протокол с възражения без да приема стоката или дейността.
   8. Датата, на която Изпълнителят замени неприетите по предходния член стоки/дейности с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните стоки/дейност. В случай, че тази дата е след срока за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), Изпълнителят дължи неустойка съгласно Раздел В.
2. **ГАРАНЦИОНЕН СРОК**
   1. Гаранционните срокове са както следва:
      1. на изпълнените дейности, предмет на Договора – не по-малко от 2 (две) година.
      2. на изпълнените доставки от страна на Изпълнителя и предмет на Договора – не по-малко от 2 (две) години.
      3. на всичките изработени от Изпълнителя вани от неръждаема стомана – не по-малко от 5 (пет) години.
   2. Всички допълнителни разходи по гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на Изпълнителя.
   3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя протокол за успешно проведена 72-часова проба.
3. **В гаранционния срок на стоките, Изпълнителят се задължава да спазва следните срокове:**
   1. Срок на реакция - Изпълнителят следва да се яви на място до 8 астрономически часа след уведомяване по имейл/ факс придружено с телефонно обаждане от страна на Възложителя;
   2. Срок за отстраняване на авария – до 24 астрономически часа от момента на уведомяването му по имейл/факс и телефон.
4. Преди започване на дейностите, предмет на договора, Възложителят ще осигури доставка на нови: платна, ивици, сита.
5. В случай, че през периода на гаранционния срок на изпълнените дейности се наложи да бъдат подменяни филтърните платна на филтър пресата, предмет на Договора, то това ще бъде изпълнено от служители на Възложителя след съгласуване с Изпълнителя и присъствие на служители от негова страна при подмяната на платната. Горното е в съответствие със спазване на посочената от Изпълнителя гаранция на изпълнените от негова страна дейности.

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Таблица „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дейности** | | **Разпределение за извършване на дейностите** | **Предложение на участника** | |
| 1 | Демонтаж 2 бр. филтърни платна | | Възложител | х | |
| 2 | Демонтаж ролки, лагери и лагерни тела | | Изпълнител |  | |
| 3 | Демонтаж вани за промивна вода | | Изпълнител |  | |
| 4 | Демонтаж промивни дюзи | | Изпълнител |  | |
| 5 | Демонтаж опорни скари и гумени ограничители | | Изпълнител |  | |
| 6 | Демонтаж промивен тръбопровод | | Изпълнител |  | |
| 7 | Ремонт ролки | | Изпълнител |  | |
| 8 | Направа и монтаж на неръждаем тръбопровод ф 110 от вана за инфилтрат до отвеждащ канал. | | Изпълнител |  | |
| 9 | Изработка и монтаж на нови опорни скари от неръждаеми тръби 1“ | | Изпълнител |  | |
| 10 | Монтаж на ремонтирани ролки, нови лагери и лагерни тела | | Изпълнител |  | |
| 11 | Монтаж нови гумени ограничители изработени от износоустойчива гума 4 мм. | | Изпълнител |  | |
| 12 | Подмяна пневматични цилиндри,маркучи и разпределители | | Изпълнител |  | |
| 13 | Изработка и монтаж на нов промивен тръбопровод | | Изпълнител |  | |
| 14 | Изработка и монтаж на промивни дюзи | | Изпълнител |  | |
| 15 | Подмяна плъзгачи на пневматични цилиндри | | Изпълнител |  | |
| 16 | Монтаж 2 бр. филтърни платна от изпълнителя . Служители на Възложителя ще се извърши закопчаването | | Изпълнител+Възложител |  | |
| 17 | Изработка, монтаж, укрепване и регулиране на 2 бр. чистачи от листов полиамид 20 мм | | Изпълнител |  | |
| 18 | Доставка и монтаж на нов мотор-редуктор за задвижване на лентите с честотно управление | | Изпълнител |  | |
| 19 | Mонтаж на система за натягане на калочистачите към лентите за по добро чистене на кека. | | Изпълнител |  | |
| 20 | Пуск в работа и 72-часови проби Изпълнителя ще пусне в експлоатация пресата и ще отстранява възникнали проблеми, а експлоатационен персона на Възложителя ще я натоварва постепенно с утайка. | Изпълнител+Възложител | | |  |

**\*Забележка:** Участниците не попълват клетките отбелязани с Х.В останалите клетки **Участниците посочват материала и производителя на съответното изделие.**

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Цените, предложени в ценовата таблица, са в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
   2. Единичните цени по договора включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, включително транспортните разходи до обекта на доставка и изпълнение, намиращи се на територията на гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово.
   3. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.
   4. Цените са постоянни за срока на договора освен в хипотезите на ЗОП.
2. **НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**
   1. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след подписването без възражения от страна на Възложителя на приемо-предавателен протокол
   2. Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.
3. **ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Дейности** | **Разпределение за извършване на дейностите** | **Предложена цена в лева без ДДС** |
| 1 | | Демонтаж ролки, лагери и лагерни тела | Изпълнител |  |
| 2 | | Демонтаж вани за промивна вода | Изпълнител |  |
| 3 | | Демонтаж промивни дюзи | Изпълнител |  |
| 4 | | Демонтаж опорни скари и гумени ограничители | Изпълнител |  |
| 5 | | Демонтаж промивен тръбопровод | Изпълнител |  |
| 6 | | Ремонт ролки | Изпълнител |  |
| 7 | | Направа и монтаж тръбопровод ф 110от вана за инфилтрат до отвеждащ канал. Неръждаеми тръби. | Изпълнител |  |
| 8 | | Изработка и монтаж на нови опорни скари. Неръждаеми тръби 1“ | Изпълнител |  |
| 9 | | Монтаж на ремонтирани ролки, нови лагери и лагерни тела | Изпълнител |  |
| 10 | | Монтаж нови гумени ограничители.  Износоустойчива гума 4мм. | Изпълнител |  |
| 11 | | Подмяна пневматични цилиндри,маркучи и разпределители | Изпълнител |  |
| 12 | | Изработка и монтаж на нов промивен тръбопровод | Изпълнител |  |
| 13 | | Изработка и монтаж на промивни дюзи | Изпълнител |  |
| 14 | | Подмяна плъзгачи на пневматични цилиндри | Изпълнител |  |
| 15 | | Монтаж 2 бр. филтърни платна от изпълнителя . Служители на Възложителя ще се извърши закопчаването | **\***Изпълнител  +  Възложител |  |
| 16 | | Изработка,монтаж и укрепване на 2 бр. чистачи от листов полиамид 20 мм | Изпълнител |  |
| 17 | | Доставка и монтаж на нов мотор-редуктор за задвижване на лентите с честотно управление. | Изпълнител |  |
| 18 | | Mонтаж на система за натягане на калочистачите към лентите за по добро чистене на кека. | Изпълнител |  |
| 19 | Пуск в работа и 72-часови проби Изпълнителя ще пусне в експлоатация пресата и ще отстранява възникнали проблеми, а експлоатационен персона на Възложителя ще я натоварва постепенно с утайка. | | Изпълнител  +  Възложител |  |
| **Обща предложена цена:** | | | |  |

**Забележка:** В позиция 15, Участникът предлага само цена за монтаж. Филтърните платна ще бъдат осигурени от Възложителя.